Le Client utilise L’IHM Web :

1. Le système se connecte à la carte E/S
2. Le système mesure les données de régulation
3. Le système récupère les données de régulation
4. Le système se connecte à la base de données
5. Le système stock dans une base de données les valeurs
6. Le client peut visionner les données de régulation

Cas d’erreur :

1. Si la carte n’est pas connectée on affiche un message d’erreur

(4) Si la BDD n’est pas accessible on affiche un message d’erreur

(6) Si le site n’est pas accessible on affiche une erreur 404

